Ralph Bohner:

Fa5/0 (Switch) 192.168.1.1 255.255.255.0

S0/0/0 192.168.2.1 255.255.255.0