Ralph Bohner:

Fa5/0 (Switch) 192.168.1.1 255.255.0.0

Se9/0 (Inter Router to M&B) 192.169.2.1 255.255.255.0

Se3/0 (Inter Router to Proctor) 192.169.4.1 255.255.255.0

M&B Hardware: (Done)

Fa5/0 (Switch) 192.168.3.1 255.255.0.0

Se9/0 (Inter Router to Ralph) 192.169.2.2 255.255.255.0

Se8/0 (Inter Router to Proctor) 192.169.3.1 255.255.255.0

Proctor Residence:

Fa5/0 (Switch) 192.168.4.1 255.255.0.0

Se8/0 (Inter Router to M&B) 192.169.3.2 255.255.255.0

Se3/0 (Inter Router to Ralph) 192.169.4.2 255.255.255.0